采购需求清单

| **序号** | **项目** | **工艺说明** | **单位** | **数量** | **综合**  **材料费** | 产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一楼大厅** | | | | | | |
| 1 | 休息桌 | 1、休息桌(直径0.72M圆桌） 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 3.00 | 1000.0 | 12mm加厚岩板，合金脚架黑色图粉。 |
| 2 | 休息桌配套椅子 | 把 | 6.00 | 300.0 | 白蜡木实木脚架结实稳固、高密度海绵填充坐包、西皮/布艺面料。 |
| 3 | 门卫登记台 | 1、以效果图与业主实际要求为准 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1.00 | 800.0 | ★班台检测报告，符合GB/T3324-2017、GB18584-2001和GB/T 35607-20 17标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯 均未检出，（检验项目包含：主要尺寸及偏差,二甲苯，产品寿命,力学 性能,含水率,吸水厚度膨胀率,外观，家具涂层可迁移元素的测定，形状 和位置公差,总挥发性有机化合物( TVOC),握螺钉力,甲苯,甲醛释放量， 结构安全性,苯,表面理化性能,表面胶合强度，金属拉手耐腐蚀,静曲强度） |
| 4 | 冷藏售货柜 | 1、暂定容量550L 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1.00 | 9500.0 |  |
| 5 | 伞和伞架 | 1、15头加高带锁伞架+12把双人商务伞 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 1.00 | 750.0 | 1、材质：黑色铁烤漆，防水耐磨、底部水槽设计可存放积水，方便，实用、易清洁。安全锁头不易丢失。   2、八骨双股加固设计，据水伞布、磨砂弯柄、荷叶效应有效防风。 |
| **二楼社团之友** | | | | | | |
| 1 | 百叶窗 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.00 | 800.0 |  |
| 2 | 书桌 | 1、0.6M宽\*1.2M长\*0.75高 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6.00 | 750.0 | ★班台检测报告，符合GB/T3324-2017、GB18584-2001和GB/T 35607-2017 标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未 检出，（检验项目包含：主要尺寸及偏差,二甲苯，产品寿命,力学性能, 含水率,吸水厚度膨胀率,外观，家具涂层可迁移元素的测定，形状和位 置公差,总挥发性有机化合物( TVOC),握螺钉力,甲苯,甲醛释放量，结构安全性,苯,表面理化性能,表面胶合强度，金属拉手耐腐蚀,静曲强度） |
| 3 | 书桌椅 | 1、以效果图与业主实际要求为准 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 把 | 6.00 | 240.0 | ★ 成品办公椅检测报告，符合QB/T2280-2016和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，可分解芳香胺染料未检出；（检验项目包含：TVOC,主要尺寸,二甲苯，五氯苯酚(PCP),产品寿命，力学性能,可分解芳香胺染料,外观,家具涂层可迁移元素的测定,形状和位置公差，总挥发性有机化合物(TVOC),理化性能，甲苯，甲醛释放量，甲醛释放量,苯，阻燃性） |
| 4 | 大桌子 | 1、菱形会议桌4.24M长 ，宽2.08M宽 中空 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 | 1.00 | 11000.0 | ★会议桌检测报告，符合GB/T3324-2017、GB18584-2001和GB/T35607-2017标准，甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，（检验项目包含：主要尺寸及偏差,二甲苯，产品寿命，力学性能，可接触的实木部件中五氯苯酚(pcp)，可溶性重金属,含水率,外观,家具涂层可迁移元素的测定，形状和位置公差,总挥发性有机化合物(TVOC),材料,浸渍剥离性能，甲苯，甲醛释放量,苯，表面理化性能，表面耐冷热循环性能表面胶合强度） |
| 5 | 会议室椅 | 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 8.00 | 230.0 | ★成品办公椅检测报告，符合QB/T2280-2016和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，可分解芳香胺染料未检出；（检验项目包含：TVOC,主要尺寸,二甲苯，五氯苯酚(PCP),产品寿命，力学性能,可分解芳香胺染料,外观,家具涂层可迁移元素的测定,形状和位置公差，总挥发性有机化合物(TVOC),理化性能，甲苯，甲醛释放量，甲醛释放量,苯，阻燃性） |
| **二楼数字党建** | | | | | | |
| 1 | 沙发 | 1、L型沙发 3.5+2.68 M 宽0.87M 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 3.00 | 5000.0 | 1、饰面：环保西皮，木质：进口橡胶木+环保水性油漆，  2、内架：环保夹板+进口落叶松 3、海绵：采用高回弹阻燃海绵，符合QB/T 2280-2016、GB/T 10802-2006标准。 4、脚架：采用优质钢管，符合GB/T 3325-2017标准。 |
| 2 | 茶几 | 1、沙发茶几 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 套 | 3.00 | 650.0 | 1、岩板：耐高温，防刮花，主体采用优质方形钢管拉伸成型。  2、钢件表面处理：所有焊接件采用CO2气体保护焊焊接，焊口牢固，波纹均匀，无脱焊，气渣，虚焊等现象。  3、喷塑前表面经脱脂，除油，酸洗，磷化，钝化，过清水等工序.静电喷涂，经210度高温固化成型. |
| 3 | 收纳柜 | 1、收纳柜 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | M2 | 10.80 | 920.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 4 | 吧台 | 1、2.65\*0.6 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | M | 2.60 | 300.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、封边用材：采用2mm厚PVC封边条，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 5 | 吧台凳 | 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 4.00 | 300.0 | 1、面料：采用优质环保西皮,符合GB/T 16799-2018标准。 2、气压棒：采用优质气压棒。 3、五金件：采用优质五金配件，电镀。所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| **二楼名师讲堂** | | | | | | |
| 1 | 踏步座位及书柜 | 1、踏步座位及书柜 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | M2 | 36.00 | 920.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、封边用材：采用2mm厚PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 2 | 讲台 | 1、讲台1.5M\*0.55M带多媒体 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.00 | 5000.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、封边用材：采用2mm厚PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 3 | 书柜 |  | M2 | 16.10 | 920.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、封边用材：采用2mm厚PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| **二楼教师休息区** | | | | | | |
| 1 | 办公桌 | 1、0.6M宽\*1.2M长\*0.75高 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 张 | 2.00 | 750.0 | ★班台检测报告，符合GB/T3324-2017、GB18584-2001和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，（检验项目包含：主要尺寸及偏差,二甲苯，产品寿命,力学性能,含水率,吸水厚度膨胀率,外观，家具涂层可迁移元素的测定，形状和位置公差,总挥发性有机化合物( TVOC),握螺钉力,甲苯,甲醛释放量，结构安全性,苯,表面理化性能,表面胶合强度，金属拉手耐腐蚀,静曲强度） |
| 2 | 办公桌椅 | 1、以效果图与业主实际要求为准 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 把 | 4.00 | 350.0 | ★成品办公椅检测报告，符合QB/T2280-2016和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，可分解芳香胺染料未检出；（检验项目包含：TVOC,主要尺寸,二甲苯，五氯苯酚(PCP),产品寿命，力学性能,可分解芳香胺染料,外观,家具涂层可迁移元素的测定,形状和位置公差，总挥发性有机化合物(TVOC),理化性能，甲苯，甲醛释放量，甲醛释放量,苯，阻燃性） |
| 3 | 柜子 | 1、书柜 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | M2 | 20.30 | 920.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、封边用材：采用2mm厚PVC封边条，符合QB/T 4463-2013标准，封边严密、平整，与整块板材严丝合缝，不脱胶、表面无胶渍。 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| **三楼校地联盟** | | | | | | |
| 1 | 百叶窗 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.00 | 800.0 |  |
| 2 | 办公桌 | 1、0.6M宽\*1.2M长\*0.75高 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6.00 | 750.0 | ★班台检测报告，符合GB/T3324-2017、GB18584-2001和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，（检验项目包含：主要尺寸及偏差,二甲苯，产品寿命,力学性能,含水率,吸水厚度膨胀率,外观，家具涂层可迁移元素的测定，形状和位置公差,总挥发性有机化合物( TVOC),握螺钉力,甲苯,甲醛释放量，结构安全性,苯,表面理化性能,表面胶合强度，金属拉手耐腐蚀,静曲强度） |
| 3 | 椅子 | 1、以效果图与业主实际要求为准 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6.00 | 350.0 | ★成品办公椅检测报告，符合QB/T2280-2016和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，可分解芳香胺染料未检出；（检验项目包含：TVOC,主要尺寸,二甲苯，五氯苯酚(PCP),产品寿命，力学性能,可分解芳香胺染料,外观,家具涂层可迁移元素的测定,形状和位置公差，总挥发性有机化合物(TVOC),理化性能，甲苯，甲醛释放量，甲醛释放量,苯，阻燃性） |
| **三楼群团之家** | | | | | | |
| 2 | 椅子 | 1、以效果图与业主实际要求为准 2、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 25.00 | 350.0 | ★成品办公椅检测报告，符合QB/T2280-2016和GB/T 35607-2017标准；甲醛释放量≤0.01mg/m³，TVOC未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，可分解芳香胺染料未检出；（检验项目包含：TVOC,主要尺寸,二甲苯，五氯苯酚(PCP),产品寿命，力学性能,可分解芳香胺染料,外观,家具涂层可迁移元素的测定,形状和位置公差，总挥发性有机化合物(TVOC),理化性能，甲苯，甲醛释放量，甲醛释放量,苯，阻燃性） |
| 3 | 讲台 | 1、讲台1.5M\*0.55M带多媒体 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1.00 | 5000.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| **四楼休息大厅** | | | | | | |
| 2 | 休息吧台 | 1、休息吧台1.2\*0.81M 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 3.00 | 1000.0 | ★1、基材：胶膜其中浸渍纸饰面刨花板、刨花板、中密度纤维板须符合GB18580-2017、GB/T35601-2017、GB/T39600-2021标准甲醛释放量≤0.020mg/m³  2、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| 3 | 吧台椅 | 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 6.00 | 300.0 | 1、面料：采用优质环保西皮,符合GB/T 16799-2018标准。 2、气压棒：采用优质气压棒 3、五金件：采用优质五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 |
| **其他空间** | | | | | | |
| 1 | 空调 | 1、空调、格力3匹、一级节能 2、以效果图与业主实际要求为准 3、具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 5.00 | 9000.0 |  |
| 2 | 拆除 | 具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1.00 | 5000.0 |  |