[bookmark: _Toc170288966]第五章  采购需求
[bookmark: _Toc53945730]采购需求编制说明
1.项目背景
根据市国动办工作部署，为推进省委巡视整改工作，做好人防警报建设，按照《关于全市人防警报二次报警能力铁塔化建设的通知》（蚌人防〔2026〕1号）文件要求，龙子湖区需采购10套塔式警报器技术服务，主要包括设备采购、上塔施工、安装调试并接入全市人防警报系统，提供5年期设备质保、运行维护。
2.项目服务要求
[bookmark: _GoBack]按照工期要求完成设备供货安装调试，供应商需自行解决挂载位置并安装调试。设备质保期5年，运行维护期5年。
提供7*24小时服务，供货方在服务期内接到用户电话后，在2小时内响应，24小时内到达现场，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。
供应商提供5年质保期，质保期自终验合格后开始计算，供应商负责所有因设备自身质量问题而产生的费用，所有服务免费。质保期内若有损坏，免费更换。
货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 
由成交供应商负责承担。包含新增警报器的安装运输。设备安装施工符合相关规范和行业标准,供电线路敷设配置总控开关和安全保护等设施，线路易损处套防护管保护，户外扬声器应与建筑物连接牢固，最终通过用户及有关部门验收交付使用。
3.技术支持
成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。成交供应商负责供货、安装、调试、培训。成交供应商负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。
培训：成交供应商负责为采购方操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。
服务地点：采购人指定地点。
验收：采购人和相关部门按照国家规定标准、行业标准、地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及安全等事项由相关部门和专家参加项目验收。
4.设备清单：
	序号
	设备
	技术或服务参数
	数量
	单位

	1
	警报控制器
	1、全天候的双向短报文通信和导航定位功能，全天带电5-12伏。
2、远程控制平台能够完全操控警报器终端，接收并执行各种指令，包括自动开关机、远程内外音切换、应急广播、语音广播、“预警”、“空警”、“解警”、“灾警”和“停止”等指令；警报均可通过手动、遥控方式控制。
3、远程自动开关机功能。北斗数字警报器终端电源插头接入强电，在不开机状态下内部电源为5伏-12伏，在带弱电状态下可远程接收指令进行加电、断电操作，平时处于切断电声警报器AC220电源状态,能有效防止误鸣。
4、北斗警报器控制接收机能与不同品牌的警报器技术兼容，互连互通。
5、具有交、直流两种供电模式，在交流电源断开时，能够自动切换到备用电源供电，可保障警报点设备正常工作;交流电源再次接通时，能自动切回交流电源供电。
6、提供北斗3代通讯卡，支持设备永久免费使用。
7、技术参数
①具有RDSS通信功能，单次通信能力不小于1098字节；
②北斗接收信号灵敏度:≤-129dBm；
③定位/通信:定位通信成功率≥95%，定位精度:≤10米；
④输入频点:RNSSB1+GPSL1；
⑤接收通道数:10；
⑥RDSS首次捕获时间:≤2s;重捕获时间:≤1.5s；
⑦RNSS首次定位时间:冷启动时间:≤30s;热启动时间:≤3s;重捕时间:≤3s；
⑧工作温度:-20℃～+50℃；
⑨存贮温度:-30℃～+70℃；
⑩相对湿度:95%；
⑪电源:AC220V土15%@50HZ士1HZ；
⑫额定功率:2000W；
⑬2.5米处声压级:≥125dB；
⑭输出灵敏度:P=600W,AUX:350MV，MIC:10MV；输出阻抗:AUX:37.5KΩ，MIC:600Ω，输出阻抗(3Ω-4Ω)*4；
⑮输出功率(单路):600W；
⑯频率响应:P=Pmax:114Hz～25KHz。
8、具有通过本机按键控制电声警报器发放各种警报信号功能。
9、具有将指令执行结果定时或立即回示至中央站功能。
10、具有双向实时通话和语音广播功能。
11、可留有核生化、气象、图像等检测／探测设备接口。
12、具有防误鸣功能，包括控制指令防误鸣加密，警报控制终端命令执行记录在线查询等防误鸣措施。
13、具有符合国家规范的预先警报、空袭警报、解除警报、灾害警报和停止等功能键，警报均可通过手动、遥控两种方式控制。
14、具有遥控接收指令功能，实现指挥中心向警报点实施电源接通、各类警报发放等操作功能，遥控指令优先，警报器接到遥控指令时，所有手动操作全部让位于遥控指令。
15、防误鸣功能，具备多种防误鸣措施，可远程设置为断电等安全状态，防止误鸣的动作执行；具备多种防误鸣检测手段，可对电源、内外置、室外扬声器等状态进行远程监控，防止误鸣的条件产生。
16.数字警报器主机具有北斗控制与5G控制相互切换功能。
	10
	套

	
2
	电声警报器扬声器
	1、样式：室外立柱扬声器，造型美观、大方。
2、材质：工程塑料外壳，无划痕、无毛刺。抗氧化，经久耐用，有足够的防腐措施，满足防雨、防沙尘、防生锈、防腐蚀、防褪色的需求。
3、扬声器由16只150W音头组成，最大输出功率可达2400W。
4、阻抗：3-4欧单路。
5、功率：单路≥600W。
6、挂高：距地高度20-25米。
7、含抱杆支架、扬声器固定支架及配件。
8、含4*2.5国标电缆，每套配置不少于95米。
	10
	套

	3
	设备柜
	1、箱体尺寸不少于650mm*350mm*900mm（长*宽*高）。
2、箱体材料:304不锈钢。
3、混泥土设备基础，尺寸不少于850mm*550mm*300mm（长*宽*高），地面下不少于100mm,地面上不少于200mm。
4、设备箱市电接入。
5、机柜安装、防雷接地。
	10
	套

	4
	设备维护
	现场维护
	5
	年

	5
	特殊要求
	1、本次采购的警报器类型为塔式北斗电声警报器，采用塔式安装（安装在铁塔上），挂载高度距地面20-25米，严格按照相关规范要求开展施工作业，安装人员须持证操作。同时，设备具备7*24小时市电供电，在市电停电时具有二次供电能力，二次供电时长不小于2小时。
2、警报控制系统须满足与市级及采购单位现有的警报控制系统无缝融入对接，实现市级统控。
3、供应商需书面承诺施工前操作人员已取得登高证并购买保险，全流程确保设备及人员安全
4.供应商需书面承诺按照规定工期完成设备采购、上塔施工、安装调试并通过验收。
	
	



