附件1：

蚌埠龙子湖区高铁工贸园基础设施EPC项目交工验收检测项目具体检测项目及内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | | 检测频率 | 备注 |
| 1 | 沥青路面13.6Km | 压实度 | 双车道每公里2处 | 取芯法 |
| 2 | 弯沉 | 双车道每公里40点 | 车载式落锤仪法 |
| 3 | 车辙 | 双车道每公里2处 | 断面尺法 |
| 4 | 渗水系数 | 双车道每公里2处 | 渗水仪法 |
| 5 | 平整度 | 每车道连续检测 | 车载式激光断面仪法 |
| 6 | 抗滑 | 每车道连续检测 | 车载式激光断面仪法 |
| 7 | 双车道每公里2处 | 摆式仪法 |
| 8 | 厚度 | 双车道每公里2处 | 取芯法 |
| 9 | 横坡 | 双车道每公里2处 | 全站仪法 |
| 10 | 水稳基层 | 厚度 | 双车道每公里2处 | 取芯法 |
| 11 | 强度 | 双车道每公里2处 | 取芯法 |
| 12 | 雨污水管道检测 | |  | CCTV检测 |
| 13 | 工程资料检查 | |  |  |